0.01, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 0.80.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMBDA | Avg number of hop | Drop Rate |
| 0.01 | 3.03 | 0.0 |
| 0.05 | 2.046153846153846 | 0.35 |
| 0.10 | 2.217391304347826 | 0.54 |
| 0.25 | 2.92 | 0.5 |
| 0.50 | 2.206896551724138 | 0.71 |
| 0.80 | 3.0714285714285716 | 0.86 |

simpleDVR() instead of DVR() keeping LAMBDA = 0.10

|  |  |
| --- | --- |
| Process | Drop rate |
| DVR | 0.15 |
| Simple DVR | 0.32 |